Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93

SLUŽBA ZA KORPORATIVNO VARNOST

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

+386 (0)2 321 20 23

+386 70 704 197

kiara.roposa@ukc-mb.si

Datum: 25.09.2024

**ZADEVA: Tehnične specifikacije za signalno svetilko**

* Vidljivost: Signalne svetilke morajo biti jasno vidne iz vseh smeri in v vseh vremenskih pogojih.
* Barva in intenzivnost svetlobe: Rdeče svetilke z visoko intenzivnostjo, da so vidne z velike razdalje.
* Frekvenca utripanja: Svetilke morajo utripati z določeno frekvenco, ki je standardizirana, da piloti lahko prepoznajo signalne luči.
* Namestitev: Signalne svetilke morajo biti nameščene na najvišjih točkah stavb in drugih visokih objektov.
* [Vzdrževanje: Redno vzdrževanje in testiranje svetilk je obvezno za zagotavljanje njihovega pravilnega delovanja](https://www.izs.si/assets/media/izsnovo/2024/IZS%20MST%2002_2024%20visoke%20stavbe.pdf).